Im Windows Editor brechen Sie die Zeilen auf Bildschirmbreite um, indem Sie im Menü "Format" auf "Zeilenumbruch" klicken.
Hinweis: Ist der Zeilenumbruch aktiviert, wird neben der Menüoption "Zeilenumbruch" ein Häkchen angezeigt.
Bei aktiviertem Zeilenumbruch wird der komplette Inhalt der Zeilen angezeigt. Die Anzeige hat jedoch beim Ausdrucken des Textes keine Auswirkung auf das Layout des gedruckten Textes.

===============================================================================
ReadMe-Datei zum TWAIN- und Druckertreiber des MFX-1950/NP-400
===============================================================================
In dieser Datei finden Sie wichtige Informationen zum MFX-1950/NP-400 und zu dessen Installation.
Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen vor der Installation der Software durch.


************************************************************
INHALT
************************************************************
I.    ZWECK DIESER README-DATEI

II.   DURCHFÜHREN DER INSTALLATION
       INSTALLATION VON TREIBERN UND HANDBÜCHERN AUF DEM COMPUTER

III.  INFORMATIONEN ZUM PRODUKT
       INSTALLATIONSANWEISUNGEN
       FUNKTIONEN DES TWAIN-TREIBERS/DRUCKERTREIBERS

IV.   HARDWARE
       LOKALE INSTALLATION (Muratec MFX-1950 Scanner/Muratec MFX-1950)
       NETZWERKINSTALLATION (Muratec MFX-1950 Network Scanner/Muratec MFX-1950)

V.    EINSCHRÄNKUNGEN DER TWAIN-TREIBERSOFTWARE
       LÖSCHEN VON DOKUMENTEN IN DER SCANBOX (Einstellung "Nach Download löschen")
       EINSCHRÄNKUNGEN BEIM AUSFÜHREN DER TWAIN-TREIBERSOFTWARE
       EINSCHRÄNKUNGEN BEIM GLEICHZEITIGEN ZUGRIFF VOM SELBEN COMPUTER AUS
       EINSCHRÄNKUNGEN BEIM DRUCKEN MIT DEM TWAIN-TREIBER FÜR LOKAL VERBUNDENE TWAIN-TREIBERSOFTWARE
       EINSCHRÄNKUNGEN BEI ANWENDUNGEN OHNE UNTERSTÜTZUNG FÜR MEHRERE SEITEN
       SCANNEN MEHRERER BILDER
       BENUTZER VON KODAK IMAGING FÜR WINDOWS
       BENUTZER VON MICROSOFT OFFICE 2000 (WORD / EXCEL / POWERPOINT / PHOTO EDITOR)
       BENUTZER VON MICROSOFT OFFICE 2000 PHOTO EDITOR (Version 3.01)
       BENUTZER VON WINDOWS NT 4.0

VI.   EINSCHRÄNKUNGEN DER DRUCKERTREIBERSOFTWARE
       Bei Verwendung der Zoomen-, Kombinieren- und Broschüren-Funktion unter Windows 98/Me

VII.  ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN
       VERWENDEN DER ENERGIESPARFUNKTION (STANDBY) BEI LOKALEM ANSCHLUSS

VIII. MARKENHINWEISE

************************************************************
I. ZWECK DIESER README-DATEI
************************************************************
Diese ReadMe-Datei enthält spezielle Installationsanweisungen sowie Informationen zu Vorgaben, Einschränkungen und anderen wichtigen Aspekten der TWAIN- und Druckertreibersoftware für das MFX-1950/NP-400. Bitte lesen, Sie diese daher vor der Installation und Benutzung.


********************************************************************************
II. DURCHFÜHREN DER INSTALLATION
********************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
INSTALLATION VON TREIBERN UND HANDBÜCHERN AUF DEM COMPUTER
--------------------------------------------------------------------------------
Installieren Sie den Druckertreiber und den Scannertreiber über das "Installationsmenü".
Sie können die Handbücher auch über das"Installationsmenü" installieren.
* Zum Lesen der Handbücher muss "Acrobat Reader" auf dem Computer installiert sein.  Sie können "Acrobat Reader" von der Installations-CD installieren.

Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein. Dadurch wird automatisch das Installationsmenü angezeigt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn das Installationsmenü nicht automatisch angezeigt wird:

1. Klicken Sie auf "Start" und anschließend auf "Ausführen...".
2. Geben Sie als Name "(CD-Laufwerksbezeichnung):\setup.exe" ein, und klicken Sie auf "OK".

Informationen zum Installieren des Druckertreibers und des Scannertreibers finden Sie im Installationshandbuch.

Informationen zum Verwenden des MFX-1950 als Drucker oder Scanner finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Wenn Sie das MFX-1950 als Netzwerkdrucker oder -scanner verwenden möchten, benötigen Sie das optionale NP-400.


************************************************************
III. INFORMATIONEN ZUM PRODUKT
************************************************************
------------------------------------------------------------
INSTALLATIONSANWEISUNGEN
------------------------------------------------------------
Installationsanweisungen finden Sie für die nachfolgendem Betriebssysteme:

Bei lokalem Anschluss
--------------------------------------------------------------------------------
MFX-1950: Muratec MFX-1950 Scanner/Muratec MFX-1950

    * Windows® 10 x64
    * Windows® 10
    * Windows® 8 x64
    * Windows® 8
    * Windows Server® 2012 x64
    * Windows Server® 2012 R2 x64
    * Windows Server® 2008 R2 x64
    * Windows® 7 x64
    * Windows® 7
    * Windows Server® 2008 x64
    * Windows Server® 2008
    * Windows Vista® x64
    * Windows Vista® 
    * Windows Server® 2003
    * Windows® XP
    * Windows® 2000
    * Windows® Me
    * Windows® 98 SE

Die Betriebsfähigkeit kann für Windows 98 SE/Me, das als Update von Windows 3.1/95/98 installiert wurde, nicht garantiert werden.
Der Betrieb unter MS-DOS oder über die Eingabeaufforderung von Windows ist nicht möglich.
Dieses Produkt kann nicht unter Windows 3.1/95/98/NT4.0 verwendet werden.
Der Scanner-Treiber unterstützt nicht Windows Server®.

Bei Anschluss über das Netzwerk
--------------------------------------------------------------------------------
MFX-1950/NP-400: Muratec MFX-1950 Network Scanner/Muratec MFX-1950

    * Windows® 10 x64
    * Windows® 10
    * Windows® 8 x64
    * Windows® 8
    * Windows Server® 2012 x64
    * Windows Server® 2012 R2 x64
    * Windows Server® 2008 R2 x64
    * Windows® 7 x64
    * Windows® 7
    * Windows Server® 2008 x64
    * Windows Server® 2008
    * Windows Vista® x64
    * Windows Vista® 
    * Windows Server® 2003
    * Windows® XP
    * Windows® 2000
    * Windows NT® 4.0
    * Windows® Me
    * Windows® 98 SE
    * Windows® 98

Die Betriebsfähigkeit kann für Windows 98/98 SE/Me, das als Update von Windows 3.1/95 installiert wurde, nicht garantiert werden.
Der Betrieb unter MS-DOS oder über die Eingabeaufforderung von Windows ist nicht möglich.
Dieses Produkt kann nicht unter Windows 3.1/95 verwendet werden.

------------------------------------------------------------
FUNKTIONEN DES TWAIN-TREIBERS/DRUCKERTREIBERS
------------------------------------------------------------
Bei dieser TWAIN-/Druckertreibersoftware handelt es sich um einen lokalen oder Netzwerk-TWAIN-Treiber/Druckertreiber speziell für das Muratec MFX-1950.
Der Gerätename für lokal angeschlossene Scanner lautet "Muratec MFX-1950 Scanner". Der Name für über das Netzwerk angeschlossene Scanner lautet "Muratec MFX-1950 Network Scanner".
Der Gerätename für lokal oder über das Netzwerk angeschlossene Drucker lautet "Muratec MFX-1950".
Mit Hilfe dieses TWAIN-Treibers können Anwendungen mit TWAIN-Unterstützung wie z. B. "Imaging für Windows" Bilder mit dem MFX-1950 einscannen.
Mit Hilfe dieses Druckertreibers können Anwendungen wie der "Editor" von Windows auf dem MFX-1950 drucken.


********************************************************************************
IV. HARDWARE
********************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
LOKALE INSTALLATION (Muratec MFX-1950 Scanner/Muratec MFX-1950)
--------------------------------------------------------------------------------
Wenn Sie diese Software verwenden möchten, benötigen Sie das MFX-1950.

Modelle
--------------------------------------------------------------------------------
Ein IBM PC-AT-kompatibler Computer mit USB-Schnittstelle und einem in Abschnitt III beschriebenen Betriebssystem.

Schnittstelle
--------------------------------------------------------------------------------
USB 2.0 Full Speed

--------------------------------------------------------------------------------
NETZWERKINSTALLATION (Muratec MFX-1950 Network Scanner/Muratec MFX-1950)
--------------------------------------------------------------------------------
Wenn Sie diese Software verwenden möchten, benötigen Sie das optionale NP-400.

Modelle
--------------------------------------------------------------------------------
Ein IBM PC-AT-kompatibler Computer mit Ethernet-Netzwerkschnittstelle und einem in Abschnitt III beschriebenen Betriebssystem.

Schnittstelle
--------------------------------------------------------------------------------
10BASE-T, 100BASE-TX


********************************************************************************
V. EINSCHRÄNKUNGEN DER TWAIN-TREIBERSOFTWARE
********************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
LÖSCHEN VON DOKUMENTEN IN DER SCANBOX (Einstellung "Nach Download löschen")
--------------------------------------------------------------------------------
Wenn ein Dokument vom Computer aus eingescannt wird, wird das eingescannte Bild aus der Scanbox gelöscht, wenn das Scannen der letzten Seite abgeschlossen ist.
In bestimmten Fällen wird das Bild auch dann aus der Scanbox gelöscht, wenn der Scanvorgang nicht abgeschlossen wurde.  Dieser Fall kann eintreten, wenn die Verarbeitung unmittelbar nach Abschluss des eigentlichen Scannens unterbrochen wird. Mögliche Gründe:
(Beispiele für Unterbrechungen)
 * Computerfehler während der Komprimierungs- oder Dekomprimierungsphase
 * Abbrechen der Verarbeitung durch die TWAIN-Treibersoftware
 * Neustart des Computers
In diesen Fällen ist das erneute Scannen unter Umständen nicht möglich.

--------------------------------------------------------------------------------
EINSCHRÄNKUNGEN BEIM AUSFÜHREN DER TWAIN-TREIBERSOFTWARE
--------------------------------------------------------------------------------
Während Sie auf einem Scanner eine Vorlage mit Hilfe der TWAIN-Treibersoftware scannen, können Sie nicht gleichzeitig eine andere Vorlage von einem anderen Computer aus auf demselben Scanner einscannen.
Bei lokalen Netzwerkscannern ist es auch nicht möglich, Bilder aus Scanboxen zu scannen, während Dokumente gedruckt werden.

--------------------------------------------------------------------------------
EINSCHRÄNKUNGEN BEIM GLEICHZEITIGEN ZUGRIFF VOM SELBEN COMPUTER
--------------------------------------------------------------------------------
Während Sie auf einem Scanner eine Vorlage aus einer Scanbox mit Hilfe der TWAIN-Treibersoftware scannen, können Sie nicht gleichzeitig andere Daten einscannen.
Es kann jeweils immer nur eine Anwendung auf den Scanner zugreifen.

--------------------------------------------------------------------------------
EINSCHRÄNKUNGEN BEIM DRUCKEN MIT DEM TWAIN-TREIBER FÜR LOKAL VERBUNDENE TWAIN-TREIBERSOFTWARE
--------------------------------------------------------------------------------
Bei lokal über die USB-Schnittstelle angeschlossenen Druckern oder Scannern steht der Scanner während des Druckens bzw. der Drucker während des Scannens nicht zur Verfügung.

--------------------------------------------------------------------------------
EINSCHRÄNKUNGEN BEI ANWENDUNGEN OHNE UNTERSTÜTZUNG FÜR MEHRERE SEITEN
--------------------------------------------------------------------------------
Beim Scannen mehrerer Seiten wird möglicherweise nur die erste Seite eingescannt.
Scannen Sie in diesem Fall die Seiten einzeln ein.

--------------------------------------------------------------------------------
SCANNEN MEHRERER BILDER
--------------------------------------------------------------------------------
Wenn in einer Scanbox mehrere Vorlagen für das Scannen ausgewählt werden, werden diese Daten nacheinander separat verarbeitet. Wenn der Computer zur nächsten Vorlage wechselt, wird daher die Kommunikation unterbrochen.
Beginnt in dieser Zeitspanne ein Scanvorgang eines anderen Computers, ist der Scanner dadurch beschäftigt, und der Mehrfach-Scanvorgang des ersten Computers wird unterbrochen. 

--------------------------------------------------------------------------------
BENUTZER VON KODAK IMAGING FÜR WINDOWS
--------------------------------------------------------------------------------
In seltenen Fällen werden die eingescannten Bilder als durchgängig schwarze Flächen angezeigt.
Wählen Sie in diesem Fall für die Option "Graustufen" im Menü "Ansicht" die Einstellung "Ein" aus, oder speichern Sie das Bild. Dadurch wird das Bild möglicherweise wie erwartet angezeigt.

--------------------------------------------------------------------------------
BENUTZER VON MICROSOFT OFFICE 2000 (WORD / EXCEL / POWERPOINT / PHOTO EDITOR)
--------------------------------------------------------------------------------
Werden mehrere Bilder mit unterschiedlichen Formaten oder Auflösungen aus der Scanbox in den Computer gescannt, dann wird möglicherweise nur die erste Seite übertragen.
Scannen Sie in diesem Fall die Vorlage Seite für Seite, oder richten Sie für den TWAIN-Treiber zuvor die Optionen "Feste Bildgröße" und "Auflösung" ein. 

Wird für die Option "Feste Bildgröße" die Einstellung "Aus" ausgewählt, wird beim Scannen mehrerer Dokumente mit Hilfe des Originaleinzugs möglicherweise nur die erste Seite gescannt.
Wählen Sie in diesem Fall für "Feste Bildgröße" die Einstellung "Ein" aus.

--------------------------------------------------------------------------------
BENUTZER VON MICROSOFT OFFICE 2000 PHOTO EDITOR (Version 3.01)
--------------------------------------------------------------------------------
-Das Scannen großformatiger Dokumente mit der Einstellung "Graustufen" schlägt unter Umständen fehl.
Wählen Sie in diesem Fall für "Pixeltyp" die Einstellung "S/W" (Schwarzweiß) aus. Dadurch kann das Problem möglicherweise behoben werden.

--------------------------------------------------------------------------------
BENUTZER VON WINDOWS NT 4.0
--------------------------------------------------------------------------------
Imaging (für Windows) kann in der Version für Windows NT 4.0 nicht mit der TWAIN-Treibersoftware verwendet werden.


********************************************************************************
VI. EINSCHRÄNKUNGEN DER DRUCKERTREIBERSOFTWARE
********************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
Bei Verwendung der Zoomen-, Kombinieren- und Broschüren-Funktion unter Windows 98/Me
--------------------------------------------------------------------------------
Wird das Dokument nicht im richtigen Zoom-Verhältnis ausgedruckt, stellen Sie bitte die Einstellung “Papierformat” der Druckertreiber-Einstellungen auf dieselbe Größe, die das Dokument besitzt.

Je nach Dokument kann sich das Seitenlayout beim vergrößerten/verkleinerten Drucken verändern.
Falls dies geschieht, passen Sie bitte das Seitenlayout mittels der Anwendersoftware nach Bedarf an.


********************************************************************************
VII. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN
********************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
VERWENDEN DER ENERGIESPARFUNKTION (STANDBY) BEI LOKALEM ANSCHLUSS
--------------------------------------------------------------------------------
Wenn Sie auf Ihrem Computer die Energiesparfunktion (Standby-Modus) verwenden, benutzen Sie zunächst den Computer (Tastendruck oder Mausbewegung), um den Standby-Zustand zu beenden, und schließen Sie das USB-Kabel erneut an das MFX-1950 an.


******************************************************
VIII. MARKENHINWEISE
******************************************************
Windows und Microsoft Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corp.

